<다중이용시설 실내공기질 관리 현황>

(작성기준일 : 2016.2)

	업종	시설명	주소	연락처	연면적(㎥)	측정결과 적합여부
1	대규모점포	남해공용터미널	남해읍남해대로2835	055-864-7102	16,694	적합
2	실내주차장	남해공용터미널	남해읍남해대로2835	055-864-7102	2,852	적합
3	의료기관	남해병원	남해읍 화전로 169	055-863-2201	4,307	적합
4	의료기관	남해군보건소	남해읍선소로6	055-860-8701	2,080	적합
5	의료기관	남해군립노인전문병원	남해읍 화전로 173-1	055-864-2201	2,604	적합
6	보육시설	남해어린이집	남해읍 화전로43번길 11-15	055-864-6515	532	적합
7	보육시설	우정어린이집	남해읍 화전로38번가길 9	055-864-7660	639	적합
8	보육시설	열린선교어린이집	남해읍 망운로 35	055-863-1227	1,563	적합
9	보육시설	연꽃어린이집	남해읍 망운로10번길 45-10	055-864-6230	781	적합
10	목욕장	남해상주해수유자랜드	상주면 남해대로701번길 17-9	055-862-5777	1,540	적합
11	목욕장	힐튼남해리조트-스파	남면 남서대로1179번길 40-109	055-860-0300	1,249	적합
12	노인복지시설	화방동산	고현면화방로211번길81-35	055-863-2286	6,025	적합
13	노인복지시설	화방동천	고현면화방로211번길81-20	055-863-6080	1,622	적합
14	노인복지시설	남해요양원	남해읍화전로173	055-864-1551	2,372	적합
15	노인복지시설	남해창선노인전문요양원	창선면율도로57	055-867-5631	1,882	적합

[별표 2] <개정 2014.3.20> 다중이용시설등의 실내공기질관리법 시행규칙 제3조 관련
실내공기질 유지기준(제3조 관련)
오염물질 항목 다중이용시설	미세먼지 (㎍/㎥)	이산화탄소 (ppm)	폼알데하이드 (㎍/㎥)	총부유세균 (CFU/㎥)	일산화탄소 (ppm)
지하역사, 지하도상가, 여객자동차터미널의 대합실, 철도역사의 대합실, 공항시설 중 여객터미널, 항만시설 중 대합실, 도서관ㆍ박물관 및 미술관, 장례식장, 목욕장, 대규모점포, 영화상영관, 학원, 전시시설, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설	150 이하	1,000 이하	100 이하		10 이하
의료기관, 어린이집, 노인요양시설, 산후조리원	100 이하			800 이하
실내주차장	200 이하				25 이하
비고: 도서관, 영화상영관, 학원, 인터넷컴퓨터게임시설제공업 영업시설 중 자연환기가 불가능하여 자연환기설비 또는 기계환기설비를 이용하는 경우에는 이산화탄소의 기준을 1,500ppm 이하로 한다.